**Panel natryskowy SPORTING 2**

Elektroniczny zasilany na baterie, strumień deszcz

Zasilanie z góry lub schowane, aluminium anodowane

Numer: **714806DP**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.

Ruchoma złączka do zasilania od góry lub od ściany.

Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym.

Łatwo dostępny filtr.

Zintegrowany zawór odcinający.

Przyłącze Z½" do wody zmieszanej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.