**Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM**

Na baterie, termostatyczny, strumień rozproszony

Zasilanie z góry, aluminium anodowane

Numer: **714906DP**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem od góry.

Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez poprzybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym.

Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.

Zintegrowane zawory odcinające.

Przyłącza Z½" do zasilania z góry.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Technologia SECURITHERM:

Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.

Temperatura wody nastawiona przez instalatora.

Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.