**Panel natryskowy SPORTING 2**

Czasowy

Zas. z góry lub sch., al. anodowane, dyfuzor DP

Numer: **714700DP**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu.

Ruchoma złączka do zasilania od góry lub od ściany.

Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Delikatne uruchamianie.

Automatyczne, mechaniczne opróżnienie z wody przy każdym użyciu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym z automatyczną regulacją wypływu.

Możliwość nastawienia kierunku strumienia.

Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny.

Zintegrowany zawór odcinający.

Przyłącze Z½" do wody zmieszanej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.