**Kolumna natryskowa PLEIN AIR**

Czasowa, 4 natryski

Aluminium anodowane, gotowy do instalacji

Numer: **717540**

Opis do specyfikacji

Czasowa kolumna natryskowa:

Kolumna natryskowa z aluminium anodowanego, gotowa do instalacji.

Wyposażona w cztery natryski.

Zasilanie od dołu prostym zaworem odcinającym W¾″.

Zawory czasowe TEMPOSOFT 2 do zasilania w wodę zmieszaną.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wylewki natryskowe ROUND chromowane, odporne na wandalizm i antyosadowe, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Filtry.

Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym.

Armatura łatwa do zdemontowania na zimę oraz do opróżnienia z wody.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.