**Stelaż do pisuaru TEMPOFIX 3**

Do pisuarów FINO i DELTACÉRAM

Numer: **543130**

Opis do specyfikacji

Stelaż do pisuaru FINO i DELTACÉRAM:

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.

Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.

Rozstaw regulowany.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.

Dostarczany zmontowany.

Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.

Kompatybilny z pełnymi ścianami od 13 do 120 mm.

Kompatybilny z pisuarami HYBRIMATIC (FINO lub DELTACÉRAM).

Pasuje do każdego, dostępnego na rynku pisuaru zasilanego wężykiem.

30 lat gwarancji.