**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135

Uchwyt ażurowy

Numer: **2521**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.