**Bateria mechaniczna do zlewu**

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230

Uchwyt ażurowy

Numer: **2510**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230 wyposażoną w higieniczne sitko.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.