**Bateria mechaniczna do umywalki**

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.165 L.140

Numer: **2564T1**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140.

Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.