**Panel natryskowy SPORTING 2**

Czasowy

Dopływ z góry lub z tyłu - Aluminium anodowane

Numer: **714700**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Ruchoma złączka do podpięcia dopływu wody od góry lub z tyłu od ściany.

Ekstrapłaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Delikatne uruchamianie.

Samoczynne przepłukanie mechaniczne przy każdym uruchomieniu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy.

Nieruchoma i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.

Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny.

Zintegrowany zawór odcinający.

Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.