**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowa

Numer: **790000**

Opis do specyfikacji

Czasowa, natynkowa bateria natryskowa:

Bateria z przyciskiem-pokrętłem TEMPOMIX ¾".

Instalacja ścienna.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

Zasilanie liniowe, rozstaw 90 mm.

30 lat gwarancji.