**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Natynkowa - Przyłącza liniowe

Numer: **790000**

Opis do specyfikacji

Natynkowa, czasowa bateria natryskowa.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem

Instalacja ścienna.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

Przyłącza liniowe, rozstaw: 90 mm.

30 lat gwarancji.