**Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki**

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

Bez ciągadła i korka

Numer: **2621MINI**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.

Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Pełny uchwyt.

Bateria bez ciągadła i korka.

Obrotowe wężyki PEX W⅜".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.