**Stojąca bateria 1-otworowa - 60 l/min**

Ruchoma wylewka H.685 L.300

Na podwyższonej kolumnie

Numer: **5652**

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie do instalacji na piecach.

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.685 L.300.

Głowica ceramiczna Ø45.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.