**Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min**

Ruchoma wylewka H.255 L.200

Do dużych garnków

Numer: **5650T2**

Opis do specyfikacji

Jednootworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.

Ruchoma wylewka rura H.255 L.200 z higienicznym sitkiem.

Głowica ceramiczna Ø45.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.