**Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5833**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego używania w kuchniach profesjonalnych.

Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.