**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5834**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Bateria ścienna W3/4″ z regulacją rozstawu:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.

- Mimośrody Z1/2" Z3/4″.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.