**Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Biały wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **G6932**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Jednootworowa bateria stojąca:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.

- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka teleskopowa L.200 - 290 o wypływie 20 l/min na wyjściu.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.