**Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią i teleskopową wylewką**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Biały wąż i antyosadowy pistolet z wypustkami

Numer: **6892**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchniach profesjonalnych.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 16 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.