**Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Biały wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **G6832**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Dwuotworowa bateria stojąca z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 20 l/min na wyjściu.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.