**Wiszące poidełko SD z wylewką „Cˮ**

Inox 304 satynowy

Ze zintegrowaną armaturą

Numer: **180820**

Opis do specyfikacji

Poidełko mocowane na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".

W zestawie wylewka „C” do napełniania butelek i bidonów: korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxu, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Odpływ wody 1"1/4.

Dostarczane z mocowaniami.

Waga: 3 kg.

30 lat gwarancji.