**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC**

Zasilanie sieciowe - L.200 mm

Podtynkowy, wylewka gładka wewnątrz

Numer: **379ENCB**

Opis do specyfikacji

Czarny, matowy zawór elektroniczny do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Filtr i elektrozawór Z3/8".

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wykończenie chromowane, czarne, matowe.

Instalacja podtynkowa.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.