**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC**

Zasilanie sieciowe - H.90 mm

Gładka wewnątrz wylewka

Numer: **378035**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki, w matowej czerni.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywną podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wykończenie z czarnego matowego chromu.

Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.