**Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC**

Na baterie - H.250 mm

Wylewka gładka wewnątrz

Numer: **498035**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki, matowa czerń.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wykończenie chromowane, czarne, matowe.

Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalki nablatowej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.