**Ultraszybka suszarka do rąk HIGHFLOW - matowa czerń**

Instensywny strumień powietrza

Inox 304: matowa czerń

Numer: **510622BK**

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk HIGHFLOW z intensywnym nadmuchem.

Model o mocnej konstrukcji.

Centralnie ulokowana, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością ponad 230 km/h.

Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund.

Możliwość ustawienia ciepłego lub zimnego nadmuchu powietrza za pomocą niewidocznego z zewnątrz przełącznika.

Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie wykrycia pracy ciągłej przekraczającej 60 sekund.

Bakteriostatyczny Inox 304 w czarnym matowym wykończeniu.

Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa obudowa.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s.

Prędkość powietrza: 230 km/h.

Niskie zużycie energii: 1350 W.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Poziom hałasu: 82 dBA.

Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

Waga: 4 kg.

Klasa I, IP23.

CE.

3 lata gwarancji.