**Oparcie Be-Line® do siedziska natryskowego**

Oparcie do siedziska natryskowego

Numer: **511929**

Opis do specyfikacji

Oparcie do siedziska natryskowego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Designerski, szeroki model do siedzisk natryskowych nr 511920C, 511920W, 511920BK,511930C, 511930W i 511930BK.

Przystosowane do intensywnego użycia w budynkach użyteczności publicznej i środowisku szpitalnym.

Pełne oparcie wykonane z polimeru o wysokiej odporności.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Wykończenie białe, matowe, pozwalające na dobry kontrast wizualny z ciemną ścianą.

Wysoka odporność na produkty chemiczne i środki czystości.

4 niewidoczne punkty mocujące.

Dostarczane ze śrubami Ø5 x 60 mm i 2 śrubami Ø5 x 50.

Wymiary: 450 x 415 x 40 mm.

Oparcie do siedziska natryskowego z 30-letnią gwarancją.