**Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5826**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

Przystosowany do intensywnego używania w kuchniach profesjonalnych.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Antyosadowy, czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433009).

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.