**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Model z antyblokadą (AB)

Zaścienny, Z1/2"

Numer: **748110**

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Korpus z chromowanego metalu Z½".

Przycisk ≤ 200 mm, wylewka ≤ 230 mm.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 741743]