**Zawór czasowy TEMPOSTOP TC - 2 przyciski**

Model z antyblokadą AB

Zaścienny - Z1/2"

Numer: **748210**

Opis do specyfikacji

Zaścienny, czasowy zawór umywalkowy do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

2 przyciski: 1 przycisk na wodę zmieszaną i 1 przycisk na wodę zimną.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus Z1/2" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Prowadnica zaścienna przycisku ≤ 200 mm, prowadnica zaścienna wylewki ≤ 230 mm.

Przycisk zlicowany ze ścianą, z ochroną przed zahaczeniem.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.