**Zawór do pisuaru TEMPOSTOP**

Czas wypływu 3 sekundy

Zaścienny 200 mm

Numer: **777110**

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór zaścienny do pisuaru.

Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.

Do ściany ≤ 200 mm.

Przystosowany do wody deszczowej.

Czas wypływu ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z chromowanego mosiądzu Z½".

Podstawa przycisku z kołkiem antyobrotowym.

Element łączący z litego mosiądzu.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 777200]