**Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5880**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min na wyjściu(nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.