**Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Biały wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **6893**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433003).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.