**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4**

Zintegrowane baterie

Ścienny - L.190 - Zintegr. elektronika - Renowacje

Numer: **443536**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Antyblokada wypływu.

Zawór odcinający.

Mocowanie do ściany.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.