**Zestaw do spłukiwania bezpośredniego TEMPOCHASSE TC**

Czasowy

Prowadnica zaścienna 200 mm - Z rurą PVC

Numer: **760210**

Opis do specyfikacji

Czasowy zestaw zaścienny do spłukiwania bezpośredniego.

Do ściany ≤ 200 mm.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z chromowanego metalu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Zasilanie liniowe W1".

Element łączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Z zagiętą rurą spłukującą PVC Ø32 mm.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 760700]