**Suszarka do rąk SPEEDJET 2 antracyt z filtrem HEPA**

Instensywny strumień powietrza

Antybakteryjny, antracytowy metalik

Numer: **510624C**

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk z dwustronnym wydmuchem powietrza SPEED JET 2, wykończenie antracytowy metalik.

Ultraszybka, elektryczna suszarka do rąk: suszenie w 10 do 12 sekund.

Komfort: ciepłe powietrze.

Antybakteryjny ABS dla maksymalnej higieny.

Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę : ułatwiona obsługa i czyszczenie.

Filtr HEPA: zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu.

Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie po odsunięciu rąk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 30 sekund.

Wymiary: 180 x 320 x 540 mm.

Waga: 6,83 kg.

Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego powyżej temperatury 25°C.

Niskie zużycie energii: moc 1050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania.

230 V~ / 50 Hz.

Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h.

Poziom hałasu: 66 dBA.

Klasa II, IP21.

CE.

3 lata gwarancji.