**Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch**

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **H9768**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Filtry zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".

Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.