**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu**

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.305 L.220

Numer: **2564T4EP**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do zlewu.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220.

Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.