**Zawór czasowy TEMPOSTOP TC**

2 przyciski

Zaścienny

Numer: **741945**

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór czasowy do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

2 wandaloodporne przyciski zaścienne z możliwością skrócenia.

Wandaloodporna, nieruchoma, wylewka zaścienna.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Do ścian o grubości ≤ 147 mm.

30 lat gwarancji.