**Zawór czasowy TEMPOSTOP TC**

2 przyciski

Zaścienny

Numer: **741945**

Opis do specyfikacji

Zaścienny, czasowy zawór umywalkowy do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus z litego mosiądzu pokrytego chromem.

2 odporne na wandalizm przyciski zaścienne z prowadnicami, które można skrócić na wymiar ściany.

Nieruchoma, odporna na wandalizm wylewka z prowadnicą zaścienną.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Do ścian o grubości ≤ 147 mm.

30 lat gwarancji.