**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu**

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.160 L.140

Zawory odcinające i uchwyt HIGIENA L.146

Numer: **H9620**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.

Jednootworowa bateria H.160 L.140 z zagiętą wylewką, sitkiem higienicznym bez zatrzymywania zanieczyszczeń i odpornością na dezynfekcję termiczną.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.