**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC**

Zasilanie sieciowe, zestaw 1/2

Podtynkowa, wodoszczelna

Numer: **370SBOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2.

Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.

- Zawór BINOPTIC 2 W1/2".

- Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370100 lub 370110.