**Skrzynka podtynkowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3**

Wodoszczelna, zestaw 1/2

Podtynkowa

Numer: **794BOX3**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury TEMPOMIX 3 do umywalki, zestaw 1/2:

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry, zawory zwrotne oraz głowica.

- Bateria TEMPOMIX 3 W1/2" przycisk-pokrętło.

- Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 794200 lub 794250.