**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie, zestaw 2/2

Przycisk-pokrętło, podtynkowa z wylewką L.110

Numer: **794200**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 3, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta 160 x 160 mm z chromowanego metalu.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Gładka wewnątrz wylewka L.110 o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 794BOX3.