**Zawór elektroniczny BINOPTIC**

Zasilanie na baterie, zestaw 2/2

Podtynkowy, Inox błyszczący, wylewka L.190

Numer: **370116**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy zawór elektroniczny BINOPTIC 2 do umywalki, zestaw 2/2.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Płyta ze szczotkowanego Inoxu 145 x 145 mm ze zintegrowaną elektroniką.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe co 24 h (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji) od ostatniego uruchomienia.

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 370PBOX.