**Bateria natryskowa TEMPOMIX 3**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem, zestaw 2/2

Podtynkowa, przycisk z chromowanego metalu

Numer: **794218**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa z delikatnym uruchamianiem, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 160 x 160 mm z chromowanego metalu.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund z możliwością regulacji.

Delikatne uruchamianie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 794BOX1.