**Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, elektroniczny, zestaw 2/2

Podtynkowy, w wodoszczelnej skrzynce

Numer: **792459**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, elektroniczny, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 195 x 220 mm ze szczotkowanego Inoxu.

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM 3/4".

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Zasilanie baterią litową 223 CR-P2 6 V.

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do detektora na odległość 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętło z tworzywa Bayblend®.

Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.