**Czasowa bateria natryskowa SECURITHERM**

Termostatyczna, czasowa, zestaw 2/2

Podtynkowa

Numer: **792218**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, czasowa, termostatyczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 195 x 220 mm z chromowanego metalu.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętło z tworzywa Bayblend®.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.