**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX**

Podtynkowa, zestaw 1/2

Wodoszczelna

Numer: **790BOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do baterii natryskowej TEMPOMIX.

Regulowana do grubości ściany od 16 do 30 mm.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 790218 lub 790219.