**Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem - Zestaw 2/2

Podtynkowa - Przycisk z chromowanego metalu

Numer: **790218**

Opis do specyfikacji

Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta uruchamiająca 160 × 220 mm z Inoxu w połysku.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach, zmozliwością regulacji.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 790BOX.