**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy - Zestaw 2/2

Wodoszczelna skrzynka - Przycisk z Bayblendu®

Numer: **749218**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy zawór natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta 160 x 220 mm z Inoxu polerowanego na połysk.

Czasowy zawór TEMPOSTOP 3/4" na wodę zmieszaną.

Pierścień chroniący przed zahaczeniem.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus z litego mosiądzu.

Niewidoczne mocowania.

Zawór odcinający Z1/2" z filtrem.

Przycisk z chromowanego Bayblendu®.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 749BOX.