**Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem, zestaw 2/2

Podtynkowa, wodoszczelna, wylewka ROUND

Numer: **790219**

Opis do specyfikacji

Zestaw natryskowy z podtynkową baterią czasową, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta 160 x 220 mm z błyszczącego Inoxu.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 secondes, delikatne uruchamianie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Chromowane pokrętło z metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 790BOX.